**Wykaz sprzętu gastronomicznego**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj sprzętu** | **Jedn. miary** | **Ilość / liczba** | **Minimalne parametry** |
|  |
|  |
| 1 | Urządzenie do gotowania sous-vide | szt. | 1 | Urządzenie do gotowania sous-vide 2x20 l, pojemność: 2 x 20 l l, długość komory: 300.00 mm, szerokość komory: 503.00 mm, wysokość komory: 150.00 mm, moc całkowita: 2.00 kW , panel dotykowy.  |  |
| 2 | Komora chłodniczo-mroźnicza | szt. | 1 | Komora chłodnicza wykonana z modułowych paneli.  Wymiary zewnętrzne [mm]: 440x15x220 mm.  |  |
| 3 | Pakowarka próżniowa | szt. | 1 | Wymiary: 555x475x1000 mm.  |  |
| 4 | Zamykarka do puszek | szt. | 1 | Zamykarka zamyka puszki o średnicy 99. Napięcie 230V.. |  |
| 5 | Stół chłodniczy 3-drzwiowy | szt. | 1 | Stół chłodniczy ze zlewem wykonany ze stali nierdzewnej. Stół trzydrzwiowy Automatyczne odmrażanie. Wymiary: 1795x700x950 mm.  |  |
| 6 | Półka wisząca przestawna potrójna  | szt. | 1 | Półka wisząca przestawna potrójna. wymiary 1500x300x930 mm.  |  |
| 7 | Szafa do sezonowana mięsa  | szt. | 1 | System regulacji wilgotność w zakresie 60% - 90% bez konieczności podłączania wody. Wymiary 750x850x2080  |  |
| 8 | Szafa chłodnicza 1 | szt. | 1 |  Wymiary zewnętrzne: 1314x805x1940;dwudrzwiowa, pojemność: 1300 l.  |  |
| 9 | Szafa chłodnicza 2 | szt. | 1 | Wymiary zewnętrzne: 730x805x1940. Szafa jednodrzwiowa, chłodnicza o pojemności 670 l..  |  |
| 10. | Szafa przelotowa z drzwiami przesuwnymi  | szt. | 1 | Wymiary 1260x700x1850 |  |
| 11. | Dostawa i montaż wentylatorów WW1, WW2, WW3, WW4 | szt. | 1 | Wyciąg zmywalnia - WW1 Wentylator kanałowy RM 125/450ECPrzepływ maksymalny 460 m³/hMasa 2.8 kgŚrednica 125 mmLpa Poziom ciśnienia akustycznego 51 dB(A)Częstotoliwość nominalna 50 HzIlość faz 1Napięcie nominalne 230 VNatężenie prądu 0.9 APrędkość obrotowa 3610 1/minMoc nominalna 103 WSpręż maksymalny 610 PaTyp silnika ECWyciąg rozdzielnia kelnerska - WW2Wentylator kanałowy RM 125/450EC Przepływ maksymalny 460 m³/hMasa 2.8 kgŚrednica 125 mmLpa Poziom ciśnienia akustycznego 51 dB(A)Częstotoliwość nominalna 50 HzIlość faz 1Napięcie nominalne 230 VNatężenie prądu 0.9 APrędkość obrotowa 3610 1/minMoc nominalna 103 WSpręż maksymalny 610 PaTyp silnika ECWyciąg kuchnia - WW3Wentylator kuchenny KUB T120 500-4 L3Wydajność (m3/h) 7404Natężenie prądu (A) 3,08Ilość obrotów (obr./min) 1430Napięcie (V) 400Częstotliwość Hz 50Pobór prądu (kWh) 1,44Maksymalna temperatura pracy (C) 40Minimalna temperatura pracy (C) -40Poziom hałasu (dB(A)/3m) 65IP 55Waga (kg) 66Wyciąg - MAGAZYN, CHŁODNIA, SZATNIA - WW4RM 160/650EC HPrzepływ maksymalny 670 m³/hMasa 3 kgŚrednica 160 mmLpa Poziom ciśnienia akustycznego 52 dB(A)Częstotoliwość nominalna 50 HzIlość faz 1Napięcie nominalne 230 VNatężenie prądu 0.9 APrędkość obrotowa 3610 1/minMoc nominalna 105 WSpręż maksymalny 620 PaTyp silnika EC |  |
| 12. | Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej wraz z automatyką  | szt. | 1 | Centrala klimatyzacyjna Typ SingleSupply, Aplikacja Do wewnątrz, Grubość izolacji 40mm, Izolacja Pianka poliuretanowa, Masa zestawu (+/- 10%)\* 152 KgWydajność 5410,00 m3/h |  |
| 13. | Dostawa i montaż elementów instalacji mechanicznej | szt. | 1 | 1 Kanał okrągły spiro fi100 12m2 Kanał okrągły spiro fi125 - 16m3 Kanał okrągły spiro fi160 - 20 m4 Kanał okrągły spiro fi200 - 20 m5 Kanał okrągły spiro D250 - 10 m6 Kanał okrągły spiro D315 - 8 m7 Kolano okrągłe D100 - 90 10 szt8 Kolano okrągłe D125 - 90 12 szt9 Kolano okrągłe D160 - 90 11 szt10 Kolano okrągłe D200 - 90 14 szt11 Trójnik symetryczny okrągły D200 1 szt12 Przejście symetryczne okrągłe D160/200 1 szt13 Rozgałęzienie z odejściem okrągłym (sztucer) D100 3 szt14 Rozgałęzienie z odejściem okrągłym (sztucer) D200 3 szt15 Kanały prostokątne - powierzchnia blachy 75 m216 Kształtki kanałów prostokątnych - powierzchnia blachy 55 m217 Przepustnica regulacyjna D100 3 szt18 Przepustnica regulacyjna D125 6 szt19 Przepustnica regulacyjna D160 3 szt20 Przepustnica regulacyjna D200 5 szt21 Przepustnica regulacyjna D250 5 szt22 Przepustnica regulacyjna D315 5 szt23 Klapa zwrotna D125 1 szt24 Klapa zwrotna D160 1 szt25 Klapa zwrotna D200 2 szt26 Czerpnia ścienna nad drzwiami - wykonanie specjalne 1250x600 1 szt27 Wyrzutnia 800x450 1 szt28 Tłumik akustyczny, L=1000 mm 800x400 2 szt29 Tłumik akustyczny, L=1500 mm 900x400 1 szt30 Tłumik akustyczny, L=1000 mm fi125 1 szt31 Tłumik akustyczny, L=1000 mm fi160 1 szt32 Tłumik akustyczny, L=1000 mm fi200 1 szt33 Zawór wentylacyjny nawiewny KE-100 fi100 1 szt34 Zawór wentylacyjny wywiewny KK-100 fi100 1 szt35 Zawór wentylacyjny wywiewny KK-125 fi125 1 szt36 Zawór wentylacyjny nawiewny/wywiewny D150 1 szt37 Zawór wentylacyjny nawiewny/wywiewny D200 3 szt38 Zawór wentylacyjny nawiewny/wywiewny D250 3 szt |  |
| 14. | Komora filtracyjna UV ozonująca | szt. | 1 | Komora filtrująca UVS 4400 m2A ozonująca, skutecznośćfiltracji 99,9%, redukująca zapachy, wydajność 5000m3/h |  |
| 15. | Regały do komory chłodniczej | Komplet  | 1 | Regał 4 półki 1190x400x1600Regał 4 półki 1000x300x1600Regał 4 półki 650x400x1600 |  |
| 16. | Regały do komory mroźniczej | Komplet | 1 | Regał 4 półki 850x400x1600Regał 4 półki 850x250x1600Regał 4 półki 1190x400x1600 |  |